Nom de produit :

Installation du produit :

Sécurité et précaution d’emploi :

Mise en service :

Fonctionnement :

Entretien :

Dépannage :

Explication du fonctionnement

Nous pourrions dire que le moteur pop pop est un moteur à deux temps :

1er temps :

le chauffage par la bougie va transformer en vapeur un peu de l'eau de la chaudière ( 1er pop). Cette vapeur va repousser l'eau qui se trouve dans le tube en produisant un jet de propulsion à l'arrière du bateau qui sera poussé vers l'avant (principe du moteur à réaction).

On pourrait croire que l'histoire se termine ici. Vous n'êtes pas attentifs : je vous ai déjà dit qu'il y a un deuxième temps et le voici...

2ème temps :

lorsque la vapeur arrive dans le tube, elle se refroidit,
ce qui a pour effet de diminuer la pression et entraîne une aspiration de l'eau du bassin dans les deux tubes (2ème pop). La chaudière et les tubes sont à nouveau remplis d'eau permettant au moteur de recommencer le cycle infernal : petits veinards !

2006-05-28T12:26:56